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实验1 Linux AI助手与HDFS




课程名称：    分布式计算        
学生姓名：    【填写】        
专业班级：    【填写】        
学    号：    【填写】        
实验1 Linux AI助手与HDFS
实验目的
确认Windows与Linux的连接关系，读取HDFS配置，完成文件上传、读取、下载和核对，将实际块位置与DataNode报告对照。
实验环境
Windows宿主机、Microsoft Word、SSH、L01课程Linux镜像。按指导书启动本次所需组件。
实验学时 4学时
实验原理
SSH把Windows终端连接到Linux。NameNode管理HDFS文件元数据，DataNode保存数据块。本实验只有一个DataNode，新建文件默认目标副本数为1。fsck显示文件块的实际副本数与所在节点。文件往返后的diff退出码用于核对内容。
实验内容
1 确认环境；2 确认HDFS访问地址与默认副本数；3 启动和观察HDFS；4 上传读取和下载；5 个人文本与路径修复。
填写方法
按步骤将实际命令、结果与图片直接贴入本Word。表中预期结果供核对，实际结果栏由本人填写。将【】占位文字替换为自己的内容；源码以可复制文本粘贴并保留缩进。截图使用嵌入型，图注已预填，填写时可自动续页。
实验日期 【填写】    镜像revision 【填写】    教学资料版本 2026-10-28.8
实验过程
1 确认环境
	核对项目
	预期结果
	实际结果

	登录用户
	student
	【填写】

	Python版本
	3.10系列
	【填写】

	环境检查
	labctl doctor各检查项为OK
	【填写】

	样例文本
	hello distributed computing
	【填写】



身份与环境
粘贴whoami、hostname、pwd、java -version、python --version和labctl doctor的命令与关键输出。
【在此填写或粘贴实际结果】
输入原文
粘贴hello.txt全文。
【在此填写或粘贴实际结果】
连接解释
各用一句话说明Windows宿主机、Linux虚拟机、SSH的作用；填写镜像与资料版本。
【在此填写或粘贴实际结果】
2 确认HDFS访问地址与默认副本数
	核对项目
	预期结果
	实际结果

	fs.defaultFS
	hdfs://localhost:9000
	【填写】

	dfs.replication
	默认目标副本数1 配置保持原值
	【填写】



配置原文
粘贴hdfs-site.xml中dfs.replication和core-site.xml中fs.defaultFS的完整property片段。
【在此填写或粘贴实际结果】
生效配置与地址解释
粘贴hdfs getconf -confKey fs.defaultFS和hdfs getconf -confKey dfs.replication的命令与实际输出；写出地址中的主机名和RPC端口。第4步与实际文件块结果对照。
【在此填写或粘贴实际结果】
3 启动和观察HDFS
	核对项目
	预期结果
	实际结果

	服务进程
	NameNode和DataNode
	【填写】

	存活DataNode
	1个
	【填写】



服务检查输出
粘贴labctl start lab01、jps -l、hdfs dfsadmin -report及hdfs dfs -ls /的命令与关键输出。
【在此填写或粘贴实际结果】
进程与节点
写出两个服务进程名称及存活节点数，说明网页显示的节点与进程的对应关系。
【在此填写或粘贴实际结果】
截图要求 03-hdfs.png
包含浏览器地址栏、HDFS页面标题和Live Nodes为1的状态。
【将截图以嵌入型图片粘贴在此处 宽度不超过14厘米】
图1 HDFS节点状态
4 上传读取和下载
	核对项目
	预期结果
	实际结果

	HDFS路径
	/course/lab01/hello.txt
	【填写】

	读取内容
	hello distributed computing
	【填写】

	本地比较
	diff无差异且diff_exit=0
	【填写】

	小文件块数
	1
	【填写】

	实际副本与位置
	Live_repl=1 位置列表有1个DataNode地址 与第3步Name地址对应
	【填写】

	文件系统状态
	HEALTHY
	【填写】



上传与读取
粘贴mkdir、put、HDFS目录列表及cat结果，路径完整。
【在此填写或粘贴实际结果】
下载与比较
粘贴get命令、diff命令和紧接着输出的diff_exit；写出本地源文件与下载文件名。
【在此填写或粘贴实际结果】
文件块与节点对照
粘贴hdfs fsck /course/lab01/hello.txt -files -blocks -locations的命令与关键输出，包含块数、块ID、Live_repl、节点地址和健康状态。填写第3步节点报告的Name地址，与块位置对照；分别写出默认目标副本数、实际副本数和存活节点数。
【在此填写或粘贴实际结果】
截图要求 04-transfer.png
包含上传后的HDFS列表、读取文本、diff命令及diff_exit=0；保留当前实验路径。
【将截图以嵌入型图片粘贴在此处 宽度不超过14厘米】
图2 文件往返核对
截图要求 04-blocks.png
包含fsck命令、hello.txt路径、块ID、Live_repl=1及DataNode地址；具体块ID和IP以本机结果为准。
【将截图以嵌入型图片粘贴在此处 宽度不超过14厘米】
图3 文件块实际保存位置
5 个人文本与路径修复
	核对项目
	预期结果
	实际结果

	个人文件
	my-message.txt含本人学号末四位及一句话
	【填写】

	下载核对
	my-message-downloaded.txt与源文件一致
	【填写】

	故障修复
	缺失路径报错后读到正确文件
	【填写】



个人文本与验证
粘贴my-message.txt全文、上传和下载命令及diff退出码。
【在此填写或粘贴实际结果】
错误与修复记录
粘贴读取not-exist.txt的错误命令、报错原文、列目录输出、修正后的命令与成功结果。
【在此填写或粘贴实际结果】
最终检查
粘贴labctl check lab01的实际输出。
【在此填写或粘贴实际结果】
提交前核对
□ 姓名学号或小组成员完整  □ 每步实际结果已填  □ 所有规定截图可读
□ 运行结果和源码已粘贴  □ 个人修改和故障修复可核对  □ AI使用情况报告已填写
AI使用情况报告
简要说明使用的AI工具及用途，或粘贴一张相关对话截图；未使用AI时填写“未使用”。
【在此填写说明或粘贴截图】
